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1. DATE GENERALE
1.1. Descrierea lucrarilor propuse
Prezenta documentatie trateaza realizarea lucrarilor pentru obiectivul "Construire Casa Unifamiliala P, Imprejmuire, Acces auto si pietonal, Bransamente Utilitati". Imobilul propus are destinatia de atelier de întreținere și reparații autoturisme și autoutilitare (service auto) si regim de inaltime P. Solutiile se citesc impreuna cu plansele si proiectele de specialitate.
1.2. Situatia existenta
Terenul este identificat prin CF nr. 416616 - Sacalaz, are suprafata de 544.00 mp si folosinta actuala Teren arabil intravilan. Orice constructie sau amenajare existenta se considera numai daca este confirmata de ridicarea topografica si de documentele cadastrale.
2. SITUATIA PROPUSA
2.1. Organizare functionala si indicatori
· Functiunea propusa este atelier de întreținere și reparații autoturisme și autoutilitare (service auto).
	Componenta imobilului - atelier de întreținere și reparații autoturisme și autoutilitare (service auto) P

	Nivel
	Cod
	Denumire spatiu
	Pardoseala
	Suprafata utila

	P
	A
	Living
	parchet
	22.65 mp

	P
	A
	Birou
	parchet
	12.00 mp

	P
	A
	Bucatarie + Hol
	gresie
	28.62 mp

	P
	A
	C.T
	gresie
	4.93 mp

	P
	A
	Baie
	gresie
	7.49 mp

	P
	A
	Dormitor
	parchet
	16.79 mp

	TOTAL SUPRAFATA UTILA
	92.48 mp



· Regim de inaltime: P
· Cota ±0.00: 0.00
· Cota cornisa / atic: 2.80 m
· Inaltime maxima: 4.84 m
2.2. Structura de rezistenta
Sistemul structural propus este Suprastructura usoara pe structura de lemn (Timber-Frame / SIP). Fundatiile vor fi de tip Fundatii izolate din beton armat legate cu grinzi de fundare, conform proiectului de rezistenta, studiului geotehnic si normativelor tehnice aplicabile.
Dimensionarea elementelor structurale, alcatuirea fundatiilor si detaliile de armare se stabilesc prin proiectul de rezistenta si studiul geotehnic. Memoriul de arhitectura nu substituie aceste documentatii.
2.3. Anvelopa si inchiderile cladirii
Peretii exteriori, planseele, acoperisul, tamplariile si toate racordurile dintre elementele anvelopei vor fi alcatuite astfel incat sa limiteze pierderile de caldura, infiltratiile de aer si aparitia condensului, conform proiectului tehnic si calculelor de specialitate.
2.4. Finisaje
· Acoperis: Sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla faltuita
· Tamplarii exterioare: PVC cu geam termopan
· Finisaje exterioare: Fatada tencuieli decorative alb rugoasa
· Finisaje interioare: Finisaje lavabile, pardoseli SPC/parchet si placari ceramice in spatiile umede
Materialele de finisaj vor fi adecvate functiunii incaperilor, lavabile in zonele umede si puse in opera conform fiselor tehnice. Culorile si texturile exterioare se vor corela cu fatadele aprobate.
2.5. Eficienta energetica
Imobilul va respecta cerintele energetice nZEB (Legea 372/2005, Legea 101/2020). Solutia declarata pentru incalzire este: Centrala termica pe gaz si incalzire in pardoseala/radiatoare. Performantele finale se verifica prin calculele si proiectele de specialitate.
2.6. Acces, circulatii si imprejmuire
Accesul pe parcela se va realiza din latura de sud (416616), conform planului de situatie. Circulatiile pietonale si auto, imprejmuirea si cele - locuri de parcare se vor executa numai potrivit pieselor desenate aprobate.
Traseele de acces, treptele, podestele si diferentele de nivel vor fi executate conform cotelor din planse, cu suprafete stabile si antiderapante si fara evacuarea apelor meteorice pe proprietatile vecine.
3. MODUL DE CONFORMARE LA CERINTELE FUNDAMENTALE
Documentatia va fi dezvoltata si verificata pentru cerintele fundamentale aplicabile potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Conformarea efectiva rezulta din ansamblul proiectelor de specialitate, verificarilor si detaliilor de executie.
3.1. Cerinta A - rezistenta mecanica si stabilitate
Sistemul structural, fundatiile si elementele nestructurale se dimensioneaza prin proiectul de rezistenta, pe baza studiului geotehnic si a actiunilor aplicabile amplasamentului.
3.2. Cerinta B - securitate la incendiu
Se asigura limitarea riscului de izbucnire si propagare a incendiului, evacuarea utilizatorilor, accesul pentru interventie si utilizarea materialelor cu performante adecvate; masurile detaliate sunt prezentate in memoriul PSI.
3.3. Cerinta C - igiena, sanatate si mediu
Spatiile vor beneficia de iluminare, ventilare si dotari sanitare adecvate functiunii, iar apele uzate, deseurile si umiditatea vor fi gestionate fara afectarea sanatatii sau a vecinatatilor.
3.4. Cerinta D - siguranta si accesibilitate in exploatare
Circulatiile, golurile, parapetii, scarile, pardoselile si zonele cu diferente de nivel vor fi conformate pentru reducerea riscului de cadere, lovire sau alunecare.
3.5. Cerinta E - protectie impotriva zgomotului
Inchiderile si compartimentarile vor limita transmiterea zgomotului aerian si de impact; echipamentele vor fi montate astfel incat sa nu produca vibratii sau disconfort nejustificat.
3.6. Cerinta F - economie de energie si izolare termica
Anvelopa, tamplariile si instalatiile se vor corela cu calculele energetice, cu tratarea puntilor termice si controlul condensului.
4. LEGISLATIA SI REGLEMENTARILE APLICABILE
Prezenta lista indica cadrul normativ de referinta pentru continutul acestui memoriu. Se utilizeaza forma in vigoare la data elaborarii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile din certificatul de urbanism, avizele si acordurile obtinute pentru obiectiv.
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
· Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.
· Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice, numai daca este aplicabila categoriei si sursei de finantare a investitiei.
· Reglementarile tehnice de specialitate aplicabile structurii, instalatiilor, eficientei energetice, securitatii la incendiu si cerintelor fundamentale, conform proiectelor si studiilor de specialitate.
5. MENTIUNI PRIVIND FAZA DE PROIECTARE SI EXECUTIE
Documentatia de fata este elaborata pentru faza DTAC - Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - si are ca scop obtinerea autorizatiei de construire. Continutul ei se utilizeaza impreuna cu certificatul de urbanism, avizele, acordurile si celelalte documente care stau la baza autorizarii.
Faza DTAC nu constituie documentatie completa pentru executia lucrarilor. Dupa obtinerea autorizatiei de construire, beneficiarul trebuie sa dispuna elaborarea proiectului tehnic de executie (P.Th.) si a detaliilor de executie (D.E.), dezvoltate in concordanta cu prezenta documentatie, cu autorizatia emisa, cu avizele si cu studiile de specialitate.
Executarea lucrarilor se poate face numai pe baza proiectului tehnic de executie, inclusiv a detaliilor de executie, elaborate de proiectanti autorizati si verificate potrivit cerintelor fundamentale de calitate in constructii. Solutiile din DTAC nu se modifica in executie fara acordul proiectantilor si fara parcurgerea procedurii legale de autorizare sau reautorizare, dupa caz.
Prezenta mentiune are caracter de informare privind faza documentatiei si nu inlocuieste responsabilitatile legale ale beneficiarului, proiectantilor, verificatorilor de proiect si executantului.
	Intocmit
	Sef proiect,

	C. Arh. Panaitescu Alexandru
	C. Arh. Panaitescu Alexandru
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=- 1V Zeniru structuri rutiere suple si mixte (S@ ' ), se recomandai realizarea

unui strat porgant pe care si se obtind valori ale modulului de deformatie
> T A o » P -
Ev: > 80 MN/m? (incercare cu placa statica), respectiv a modulului de deformatie

dinamica Evq > 40 MN/m? (incercare cu placa dinamica).

Pentru structuri rutiere rigide (SRR , S¢ recomanda realizarea unui strat

portant pe care sa se obtina valori ale modulului de deformatie Ev2 > 100 MN/m?
(mcercars cu placa statica), respectiv a modulului de deformatie dinamica Evg >
45 MN/m* (incercare cu placa dinamica).

Pentru patul suprafetelor rutiere se recomandi obtinerea unor valori

minime ale modulului de deformatie Ev; > 45 MN/m? (incercare cu placa statica),
respectiv.a modulului de deformatie dinamici Evq > 25 MN/m? (incercare cu
placa dinamica).

5.10 Criteriul granulometric al paminturilor care alcituiesc terenul de fundare,
stabilit conform Tab.l din STAS 1709/2-90, permite clasificarea pamanturilor
intalnite in majoritatea forajelor in categoria pAmanturilor foarte sensibile la inghet.

5.11 Adancimea de Inghet in pamantul de fundatie, Z, se stabileste in functie de
tipul climatic In care este situat drumul — tipul climatic I, de tipul pamantului —
Ps (argile prafoase) si de conditiile hidrologice ale amplasamentului -

DEFAVORABILE conform STAS 1709/2-90.
Pentru drumuri de acces si platforme, valoarea adancimii de inghet in pamantul

de fundatie, Z, este:
» 7 =78 cm, pentru [*°,,x = 478 — drumuri cu sisteme rutiere rigide,





